tagx += (tagspeed*cos(degtorad(tagdir)))
tagy -= (tagspeed*sin(degtorad(tagdir)))
x = tagx + __view_get( e__VW.XView, 0 )
y = tagy + __view_get( e__VW.YView, 0 )
image_angle = tagdir
x = tagx + __view_get( e__VW.XView, 0 )
y = tagy + __view_get( e__VW.YView, 0 )

